乐山祥隆矿业有限责任公司峨边分公司峨边彝族自治县峨新时沟玄武岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况

乐山祥隆矿业有限责任公司峨边分公司峨边彝族自治县峨新时沟玄武岩矿矿区行政区划属乐山市峨边彝族自治县沙坪镇峨星村，位于峨边县城北东100°方向，平距3.0km。矿区面积0.0599km2，生产规模：15万吨/年，矿山剩余服务年限：按开采利用方案计算，矿山剩余服务年限为4年，开采方式为露天开采。

方案对矿山各评估单元进行了现状与预测评估；矿山地质环境保护与土地复垦工程主要技术措施有危岩清理、截排水沟修建、地形地貌景观破坏监测、地质灾害监测、表土回填、地面平整、人工地力培肥、植被重建，土地损毁监测、土地复垦效果监测、土地复垦管护。矿山复垦责任区属于峨边彝族自治县沙坪镇峨星村集体所有。复垦责任范围内无永久性建设用地。复垦责任范围面积7.2960hm²，土地利用类型包括旱地、乔木林地、灌木林地、采矿用地，其中旱地0.4654hm2、乔木林地2.9548hm2、采矿用地3.8758hm2。根据土地复垦农、林、草等级标准及农用地优先的原则，在方案服务年限内将破坏后的土地复垦为旱地、乔木林地、灌木林地、其他草地，其中旱地0.5834hm2，乔木林地5.2377hm2，灌木林地0.7864hm2，其他草地0.6885hm2，复垦面积7.2960hm2。

本方案总体部署为“边生产、边治理、边复垦”。在矿山开采期间同步开展矿山地质环境保护与土地复垦监测工作。结合矿山开采进度，地质环境保护与土地复垦工作计划共分为3个阶段,第一阶段为4年，第二阶段为1年，第三阶段为3年。

本方案静态总投资105.84万元，动态投资113.52万元。